LabView软件：LabView_2.1.10.0

TULV_API.dll：
文件版本：2.1.5.0
产品版本：2.1.10.0

TUCam.dll: 
文件版本：2.0.8.0
产品版本：2.0.7.0

适用相机：
1.Dhyana 401D、Dhyana 201D、Dhyana 95 V2、Dhyana 400BSI V3
2.其他型号同样兼容，但未对这些额外机型进行系统性测试，部分功能可能无法达到最佳状态或存在潜在问题。因此，若用户在使用过程中有发现问题，可以随时与我们联系。

更新说明：
1.此版本插件支持优化后的Dhyana 400BSI V3、Dhyana 95 V2、Dhyana 401D、Dhyana 201D标准品相机所有功能，其他相机未测试；
2.插件只提供X64版本，支持Labview2016版本的软件且向下兼容；
3.其他未测试的相机，客户若无新的需求，还是提供旧插件，若有新需求在此版本上兼容；
4.增加内存中任意取帧、存图、堆栈功能。GetFrameIndexDemo.vi用于获取内存中的某个ID的内存数据，当设置超过内存后就显示全零数据；MultiDataDemo.vi堆栈设置功能，设置堆栈数后进行拍摄，可将多张图片进行分堆保存，该功能支持拍摄堆栈tif与raw格式的图片。